Załącznik Nr 4

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Zmywarka do naczyń**

**Ogólna charakterystyka**

- Model z elektronicznym sterowaniem i wyświetlaczem

temperatury, programu i błędów.

- Sterownik z systemem pomocy dla obsługi technicznej.

- Wbudowana pompa wspomagająca płukanie

w stałej temperaturze 85ºC

bezpieczeństwa i higieny DIN10512.

- System zaworu zwrotnego Air Break typu AA zgodnie z EN

1717/WRAS.

- Cykle mycia 55s, 75s,120s i 600s.

- Maksymalna wydajność 65 koszy/h oraz (1170 talerzy/h).

- Zbiornik 33 l, o mocy 4.5 kW.

- Bojler 9-litrowy, z ogrzewaniem 9 kW.

- Zmienne lub jednoczesne grzanie zbiornika i bojlera.

- Maksymalna moc całkowita: 9.75 kW (zmienna) lub 14.75

kW (jednoczesna).

- Ochrona przeciwrozbryzgowa IPX4.